|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Imagen | Conocido como | Nombre tecnico | Perifericos |
|  |  | Conector para Discos y Disquetera (IDE) | lecto- grabadoras de CD o DVD |
|  |  | Conectores SATA para Discos (Serial ATA o S-ATA) | discos |
|  | Las siglas PCI provienen de Peripheral Components Interconect o “componentes periféricos interconectados” | Ranura de Expansión o Slot PCI | placa de sonido, podemos conectar varias placas diferentes. |
|  | Accelerated Graphics Port o AGP (en español significa “Puerto de Gráficos Acelerados” | SLOT AGP | Podemos conectar una placa aceleradora de gráficos |
| EXISTEN 4 TIPOS | Socket o ranuras de memoria | Bancos de memoria | Memoria RAM |
|  | Single In-Line Memory Modulo | SIMM | memoria DRAM |
|  | Dual In-Line Memory Modulo | DIMM | DDR 1gb, DDR2 4gb, DDR3 8 a 16gb |
|  | - PCIe x1: 250MB/s - PCIe x4: 1GB/s (250MB/s x 4) - PCIe x16: 4GB/s (250MB/s x 16) | | Las ranuras PCIe (PCI-Express) | Tarjetas graficas |
|  | Socket | Zócalo para microprocesador | Microprocesador |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |